站房、排放口、采样平台摄像机命名规则

摄像机的命名由**监控区域**和对应的**数采仪MN号**组成，示例如下：

**某企业有一个站房，**站房内数采仪MN号是130433ZHHB0001，站房内安装有3台摄像机（1台监控门禁、2台监控设备）、采样平台安装2台摄像机，各摄像机命名示例如下：

1. 监控站房门禁摄像机命名为：

站房门禁-130433ZHHB0001

2. 监控站房设备2台摄像机分别命名为：

站房设备1-130433ZHHB0001

站房设备2-130433ZHHB0001

3. 监控采样平台2台摄像机分别命名为：

排放口1-130433ZHHB0001

排放口2-130433ZHHB0001

**如果企业有2个或多个站房，**用站房1、站房2……的方式区分，示例如下：

站房1门禁-130433ZHHB0001

站房2门禁-130433ZHHB0002

**注：**如果命名较长，超出可填报字符数量范围，监控区域可简写，一定要**保证MN号的准确完整**。

联系人：赵阳 15633669656